RFM 95

Antenne faite main ?

* Non

Pour dimensionner l’antenne du RFM 95 868 MHz, on a besoin :

Avec λ = longueur d’onde en m.

c = vitesse de l’onde en m

f = fréquence en Hz

On a alors :

On veut une longueur d’antenne :

On trouve alors

On ne fait pas de shield pour le RFM95.

Pins GPIO Arduino :

