Ecrite dans le buffer :

5EFF56A2AF150101B66S62T2805H24E10V90P0920D07

Information interne qui ne remonte pas à la base de données (Sauf changement du cahier des charges) :

Type émetteur : 01 // ça nous sert a différentier ruche de station météo pour le découpage

Gestion d’erreur : 01 // pour éventuellement envoyer une erreur par mail

Ecrite dans la requête php

<http://wwww.xxx.xxx/add.php?mac=5EFF56A2AF15&masse=123600&temp_capteur=28.05&date=2016-8-13&heure=13:31:13&nour=1&vbat=10.2>

<http://wwww.xxx.xxx/add.php?mac=5EFF56A2AF15&pluie=19&thygro=17&date=2016-8-13&heure=13:31:13&nour=1&vbat=10.2>

A ajouter dans la requête

&sola=62

&higro=24

&pluvio=10

&vent=90

&pres=0920

&dirv=07

Note bien l’exemple de la tension batterie car parfois on a plusieurs étapes à faire :

* On reçoit 66 en hexa
* On converti en décimal : 102
* On ajoute une virgule : 10.2