Ecrite dans le buffer :

025EFF56A2AFFF035EFF56A2AF1501B66T2805H24M10V90C1111N01P12

Information interne qui ne remonte pas à la base de données (Sauf changement du cahier des charges) :

Type émetteur : 01 // ça nous sert a différentier une ruche interne d’une ruche externe d’une station météo pour le découpage

Gestion d’erreur : 01 // pour éventuellement envoyer une erreur par mail

Ecrite dans la requête php

Ruche interne

http://wwww.xxx.xxx/add.php?mac=5EFF56A2AFFF&type=I&masse=123600&temp\_capteur=28.05&date=2016-8-13&heure=13:31:13&nour=1&vbat=10.2

Ruche externe

http://wwww.xxx.xxx/add.php?mac=5EFF56A2AF15&type=E&hygro=24&date=2016-8-13&heure=13:31:13&nour=1&vbat=10.2

A ajouter dans la requête

&sola=62

&higro=24

&pluvio=10

&vent=90

&pres=0920

&dirv=07

Note bien l’exemple de la tension batterie car parfois on a plusieurs étapes a faire :

* on reçois 66 en hexa
* on converti en décimal : 102
* on ajoute une virgule : 10.2
* mac
* &masse
* &temp\_capteur
* &hygro\_capteur
* &date
* &heure
* &nour
* &vbat
* &send\_counter